**Опрыскиватель аккумуляторный ранцевый**

**SeaFlo**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**


****



Ранцевый опрыскиватель применяется для обработки растений. Мелкодисперсный метод позволяет опрыскивателю равномерно распылять жидкость. Такой способ позволяет экономить используемое средство для обработки – вещество за один впрыск покрывает значительную площадь, проникая в трещины коры, а также на участки веток, до которых трудно дотянуться.



Автоматический водяной насос высокого давления.  
Высококачественный мембранный насос серии SEAFLO 21 с максимальным расходом 2,6л, рабочим током 1,6А.



Аккумулятор. Экологичный. Низкий уровень шума, отсутствие выбросов.  
Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея. Заряд менее 1 кВт/ч. Непрерывная работа более 6 ч.



Зарядное устройство. Заряд в кратчайшие сроки. 14В/1А для аккумулятора 12В/4А.




Крышка батарейного отсека. Кнопка открывает одним щелчком батарейный отсек. Замена батареи составляет не более полуминуты, не требуя дополнительных инструментов.



Фильтр впуска воды. Эффективно предотвращает попадание воды в насос.




Задний ремень. Имеет прочную набивку для комфорта и безопасности.



Задняя подушка. Удобство в переносе и эксплуатации устройства.



Зажим. Обеспечивает аккуратное хранение




Шланг 1,2 м.



Подставка для зарядки. Позволяет непрерывно распылять 220 л (стандартная двойная форсунка), заряд происходит за 3 часа. Для более продолжительной работы можно заменить аккумулятор в любое время.



Переключатель. Обеспечивает распыление с фиксацией, избегая засорение форсунки.



Простое управление. Ключ запуска, сенсорный выключатель. Эксплуатация не требует специального опыта.



Компактный, небольшой, легкий, эргономичный, удобный в эксплуатации.



Простое обслуживание. После использования залейте свежую воду и включите насос для слива. Каждые 3-6 месяцев проводите эту процедуру, если не пользуетесь устройством.

